**Eljárást megindító felhívás**

*A Kbt. 115. § szerinti, nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó*

*szabályai szerinti eljárás (a Kbt. 115. §-ában foglalt eltérésekkel)*

**I. szakasz: Ajánlatkérő**

**I.1) Név és címek**

|  |  |
| --- | --- |
| Hivatalos név: **Gárdony Város Önkormányzat** | Nemzeti azonosítószám: AK02562 |
| Postai cím: Szabadság u. 20-22. |
| Város: Gárdony | NUTS-kód: HU211 | Postai irányítószám: 2483 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartó személy: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal, Műszaki és Építésügyi Iroda, Nemesné Bácskai Zsuzsanna pályázati referens | Telefon: +36-22-570-100/239 |
| E-mail: bacskaizsuzsi@gardony.hu | Fax: +36-22-570-182 |
| **Internetcím(ek)**Az ajánlatkérő általános címe: *(URL)* [www.gardony.hu](http://www.gardony.hu) A felhasználói oldal címe: *(URL) -* |

**I.2) Közös közbeszerzés -**

**I.3) Kommunikáció**

|  |
| --- |
| További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím másik cím: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, dr. Szabó László ügyvéd 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4., Telefon: +36-22-389-499, Fax: +36-22-389-499, E-mail: szabougyved@t-online.hu  |
| Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre a következő címre: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, dr. Szabó László ügyvéd 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4., Telefon: +36-22-389-499, Fax: +36-22-389-499, E-mail: szabougyved@t-online.hu |

**I.4) Az ajánlatkérő típusa**

|  |  |
| --- | --- |
|  Központi szintűX **Regionális/helyi szintű** Közjogi szervezet |  Közszolgáltató Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés] Egyéb: |

**I.5) Fő tevékenység** *(klasszikus ajánlatkérők esetében)*

|  |  |
| --- | --- |
|  Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy |  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás OktatásX Egyéb tevékenység: **Általános közigazgatás** |

**I.6) Fő tevékenység** *(közszolgáltató ajánlatkérők esetében) -*

|  |  |
| --- | --- |
|  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Villamos energia Földgáz és kőolaj kitermelése Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése Víz Postai szolgáltatások |  Vasúti szolgáltatások Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások Kikötői tevékenységek Repülőtéri tevékenységek Egyéb tevékenység: |

**II. szakasz: Tárgy**

**II.1) Meghatározás**

|  |  |
| --- | --- |
| **II.1.1) Elnevezés:** Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében  | Hivatkozási szám: 2 **-** |
| **II.1.2)** Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.1.3) A szerződés típusa**  Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés |
| **II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:** Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében |
| **II.1.5) Becsült érték:** 2 97 452 600 Pénznem: HUF*(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* |
| **II.1.6) Részekre bontás**A beszerzés részekből áll  igen  nemAjánlatok benyújthatók  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket: |

**II.2) A közbeszerzés ismertetése** 1

|  |  |
| --- | --- |
| **II.2.1/1) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 1** |
| **II.2.2/1) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/1) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Munkás utca |
| **II.2.4/1) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony, Munkás utca felújítása (3 szakaszban 2028, 2144, 2181 hrsz)Becsült érték: 13 307 500 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Növény irtás, fa metszés űrszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése | 130 | m2 |
| 2 | Padkanyesés | 700 | m2 |
| 3 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 45 | m3 |
| 4 | Szegély építés útcsatlakozásokban és k szegély mélyvonalon surrantóval kompletten | 64 | fm |
| 5 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 57 | fm |
| 6 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 80 | m2 |
| 7 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 77 | m3 |
| 8 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 103 | m3 |
| 9 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 85 | m3 |
| 10 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 14 | db |
| 11 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 3 | hét |
| 12 | Közmű szakfelügyeletek | 7 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/2) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 2** |
| **II.2.2/2) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/2) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Batsányi utca |
| **II.2.4/2) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony, Batsányi utca felújítása (2180/5 hrsz)Becsült érték: 2 823 000 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 200 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 10 | m3 |
| 3 | Szegély építés útcsatlakozásokban kompletten | 24 | fm |
| 4 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 16 | fm |
| 5 | Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnyel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2) | 32 | m3 |
| 6 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével, sárrázó | 40 | m2 |
| 7 | 5 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással | 27 | m3 |
| 8 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 20 | m3 |
| 9 | Közműaknák szintre helyezése | 4 | db |
| 10 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 1 | hét |
| 11 | Közmű szakfelügyeletek | 3 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/3) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 3** |
| **II.2.2/3) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/3) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Rákóczi utca  |
| **II.2.4/3) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony, Rákóczi utca felújítása (Thököly I. és Ady utcák között 2117 hrsz)Becsült érték: 5 256 000Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 400 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 30 | m3 |
| 3 | Szegély építés útcsatlakozásokban és ív belsőn kompletten | 12 | fm |
| 4 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 12 | fm |
| 5 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg. zúzottkő alap (M56) beépítésével | 50 | m2 |
| 6 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 30 | m3 |
| 7 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 40 | m3 |
| 8 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 30 | m3 |
| 9 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 5 | db |
| 10 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2 | hét |
| 11 | Közmű szakfelügyeletek | 4 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/4) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 4** |
| **II.2.2/4) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/4) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye:2483 Gárdony, Dobó utca |
| **II.2.4/4) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony, Dobó utca felújítása (1901/3, 1890 hrsz)Becsült érték: 6820000 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Növény irtás, fa metszés űrszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése | 90 | m2 |
| 2 | Padkanyesés | 350 | m2 |
| 3 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 25 | m3 |
| 4 | Szegély építés útcsatlakozásokban és ív belsőn kompletten | 65 | fm |
| 5 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 16 | fm |
| 6 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 60 | m2 |
| 7 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 38 | m3 |
| 8 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 50 | m3 |
| 9 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 40 | m3 |
| 10 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 7 | db |
| 11 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2 | hét |
| 12 | Közmű szakfelügyeletek | 4 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/5) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 5** |
| **II.2.2/5) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/5) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2483 Gárdony, Határ utca  |
| **II.2.4/5) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony, Határ utca felújítása (0185, 0180/50 hrsz)Becsült érték: 10 540 000 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 750 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 50 | m3 |
| 3 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 45 | fm |
| 4 | Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnyel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2) | 120 | m3 |
| 5 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével, sárrázó | 120 | m2 |
| 6 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 52 | m3 |
| 7 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 70 | m3 |
| 8 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 50 | m3 |
| 9 | Közműaknák szintre helyezése | 4 | db |
| 10 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2 | hét |
| 11 | Közmű szakfelügyeletek | 3 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/6) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 6** |
| **II.2.2/6) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/6) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2485 Gárdony-Dinnyés, Ipar utca  |
| **II.2.4/6) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony-Dinnyés, Ipar utca felújítása (040/94 hrsz)Becsült érték: 7677500 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 350 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 25 | m3 |
| 3 | Szegély építés útcsatlakozásokban és ív belsőn kompletten | 90 | fm |
| 4 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 5 | fm |
| 5 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 200 | m2 |
| 6 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 40 | m3 |
| 7 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 55 | m3 |
| 8 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 35 | m3 |
| 9 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 2 | db |
| 10 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2 | hét |
| 11 | Közmű szakfelügyeletek | 2 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/7) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 7** |
| **II.2.2/7) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/7) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Iskola utca |
| **II.2.4/7) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony-Agárd, Iskola utca felújítása (2926 hrsz)Becsült érték: 5 451 500 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 380 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 25 | m3 |
| 3 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 8 | fm |
| 4 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 40 | m2 |
| 5 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 33 | m3 |
| 6 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 44 | m3 |
| 7 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 33 | m3 |
| 8 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 4 | db |
| 9 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2 | hét |
| 10 | Közmű szakfelügyeletek | 2 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/8) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 8** |
| **II.2.2/8) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/8) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Jókai tér  |
| **II.2.4/8) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony-Agárd, Jókai tér felújítása (7003, 7014 hrsz)Becsült érték: 9534000 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 460 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 25 | m3 |
| 3 | Szegély építés útcsatlakozásokban és ív belsőn kompletten | 97 | fm |
| 4 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 20 | fm |
| 5 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 50 | m2 |
| 6 | 2,5-6 cm (által 3,5cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 60 | m3 |
| 7 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 68 | m3 |
| 8 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 38 | m3 |
| 9 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 12 | db |
| 10 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2 | hét |
| 11 | Közmű szakfelügyeletek | 5 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/9) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 9** |
| **II.2.2/9) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/9) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Május 1 tér és csatlakozó utcaágak  |
| **II.2.4/9) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony-Agárd, Május 1 tér és csatlakozó utcaágak felújítása (6722, 6709, 6496 hrsz)Becsült érték: 13 580 100 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 700 | m2 |
| 2 | Átereszek tisztítása (burkolat alatti!) | 27 | m |
| 3 | Út alatti átereszekhez csatlakozó árok rendezés | 40 | m |
| 4 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 45 | m3 |
| 5 | Szegély építés útcsatlakozásokban és ív belsőn kompletten | 114 | fm |
| 6 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 50 | fm |
| 7 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 40 | m2 |
| 8 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 80 | m3 |
| 9 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 105 | m3 |
| 10 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 45 | m3 |
| 11 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 17 | db |
| 12 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 3 | hét |
| 13 | Közmű szakfelügyeletek | 5 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/10) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 10** |
| **II.2.2/10) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/10) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2483 Gárdony, I. utca  |
| **II.2.4/10) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony, I. utca felújítása (3 szakasz 1610, 1197, 1172 hrsz)Becsült érték: 10 507 500 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Növény irtás, fa metszés űrszelvény bizt. és útcsatlakozásban tábla láthatóságok rendezése | 60 | m2 |
| 2 | Padkanyesés | 800 | m2 |
| 3 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 85 | m3 |
| 4 | Szegély építés útcsatlakozásokban és ív belsőn kompletten | 70 | fm |
| 5 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 72 | fm |
| 6 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 160 | m2 |
| 7 | 2,5-6 cm (által 3,0cm) vtg. AC-11 kötő/kiegyenlítő profilozó réteg építése finiseres bedolgozással | 55 | m3 |
| 8 | 4 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással, burkolt bejárók aszfaltos szintcsatlakozásával | 72 | m3 |
| 9 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 73 | m3 |
| 10 | Közműaknák szintre helyezése (d400 terhelés MSZ EN 124) | 9 | db |
| 11 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 3 | hét |
| 12 | Közmű szakfelügyeletek | 4 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/11) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 11** |
| **II.2.2/11) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/11) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Szivárvány utca  |
| **II.2.4/11) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony-Agárd, Szivárvány utca felújítása (7549 hrsz)Becsült érték: 2 045 500 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 210 | m2 |
| 2 | Áteresz (d500) és árok tisztítás | 20 | m |
| 3 | Kerékvetős előfejek építés C20 monolit (18cm) | 2 | db |
| 4 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 18 | m3 |
| 5 | Szegély építés útcsatlakozásokban kompletten | 14 | fm |
| 6 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 12 | fm |
| 7 | Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnyel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2) | 32 | m3 |
| 8 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 15 | m2 |
| 9 | 5-6 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése kézi bedolgozással útdeltában | 1,5 | m3 |
| 10 | Felületi bevonat készítése géppel 1 réteggel BZ 0/8 | 475 | m2 |
| 11 | 50 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg.-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 17 | m3 |
| 12 | Közműaknák szintre helyezése | 6 | db |
| 13 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 1 | hét |
| 14 | Közmű szakfelügyeletek | 3 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/12) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 12** |
| **II.2.2/12) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/12) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony-Agárd, Béla utca |
| **II.2.4/12) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony-Agárd, Béla utca felújítása (3070/1 hrsz)Becsült érték: 4 768 500 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 180 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 9 | m3 |
| 3 | Szegély építés útcsatlakozásokban kompletten | 16 | fm |
| 4 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 15 | fm |
| 5 | Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnyel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2) | 65 | m3 |
| 6 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 25 | m2 |
| 7 | 5 cm vtg. AC-11 kopó j. aszfalt kopóréteg készítése finiseres bedolgozással | 55 | m3 |
| 8 | 50 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 15 | m3 |
| 9 | Betonlap járda szintbeli igazítása, pótlása | 4 | m2 |
| 10 | Közműaknák szintre helyezése | 4 | db |
| 11 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 2 | hét |
| 12 | Közmű szakfelügyeletek | 3 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.1/13) Elnevezés:** 2 Gárdony város közigazgatási területén burkolatépítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében | **Rész száma: 2 13** |
| **II.2.2/13) További CPV-kód(ok):** 2 Fő CPV-kód: 45233228-3 Kiegészítő CPV-kód: 1 2 45233251-3 |
| **II.2.3/13) A teljesítés helye:** NUTS-kód: 1 HU211 A teljesítés helye: 2484 Gárdony, Agárd Peregovits Károly utca  |
| **II.2.4/13) A közbeszerzés mennyisége:***(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)*Gárdony-Agárd Peregovits Károly utca felújítása (3094/2 hrsz) Becsült érték: 5 141 500 Pénznem: HUF

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Padkanyesés | 280 | m2 |
| 2 | Felesleges föld felrakása és elszállítása lerakóhelyi díjjal | 17 | m3 |
| 3 | Szegély építés íven (futósor) | 40 | fm |
| 4 | Burkolat csatlakozás kialakítása vágással bontással, bontott anyag elszállításával | 8 | fm |
| 5 | Meglévő útalap profilozása (tető szelvénnyel vagy egyoldali eséssel) gréderezéssel és átlag 6 cm Z0/22 vagy FZKA 0/32 zúzottkővel finiserrel (teherbírás kontroll vizsgálat E2>70MN/m2 Tt<2) | 65 | m3 |
| 6 | Burkolatszél és foltszerű javítás készítése pályaszerkezet javítás 0,7 m min. szélességben, 30 cm vtg zúzottkő alap (M56) beépítésével | 45 | m2 |
| 7 | Aszfalt AC11 kopóréteg 6 cm finiserrel (5,5-6,5cm) | 57 | m3 |
| 8 | 50-100 cm széles zúzottkő padka építése ~10 cm vtg-ban (Z0/20), bejárók szintkiegyenlítése | 22 | m3 |
| 10 | Közműaknák szintre helyezése | 5 | db |
| 11 | Ideiglenes forgalomkorlátozás | 1 | hét |
| 12 | Közmű szakfelügyeletek | 3 | alkalom |

A közbeszerzés jelen része kapcsán további információ a dokumentációban található.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva a részletes dokumentáció részeként kiadott költségvetési kiírást. |
| **II.2.5) Értékelési szempont valamennyi rész vonatkozásában: Legjobb ár-érték arány.** ***Értékelési részszempont Súlyszám***1. **Nettó ajánlati ár**, HUF 502. **Jótállás időtartama**, (hónapban megadva)minimum 36 hónap, maximum 60 hónap vállalható 253. **Korábbi** **teljesítési határidő** (napokban megadva)Ajánlatkérő által meghatározott, 2017. szeptember 14-i határnaphoz képest vállalt korábbi teljesítési határidő nap(ok)ban megadva – A fenti, dátum szerint megjelölt időpontnál **legalább 1 nappal, legfeljebb** **10 nappal korábbi teljesítési határidő vállalható** 25**Nettó ajánlati árnál alkalmazott képlet**: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)\*10\*50.**Jótállás időtartamánál alkalmazott képlet**: (vizsgált jótállás/ legkedvezőbb jótállást tartalmazó ajánlat) \*10\*25. (Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb jótállási időtartam egyaránt a maximális pontszámot kapja).**Teljesítési határidőnél alkalmazott képlet**: (vizsgált ajánlatban vállalt korábbi teljesítési határidő (napok száma)/ legkedvezőbb, korábbi teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatban vállalt teljesítési határidő (napok száma))\*10\*25. (Adott esetben 10 napnál kedvezőbb korábbi teljesítési határidőt tartalmazó ajánlatnál 10 nap kerül alkalmazásra a képletben és a 10 nap, valamint az annál kedvezőbb előteljesítési határidő egyaránt a maximális pontszámot kapja). |  |
| **II.2.6) Becsült érték:** 2Érték ÁFA nélkül: 97 452 600 Pénznem: HUF*(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)* |
| **II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama** Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]vagy Kezdés: *(éééé/hh/nn)* / **Befejezés:** *2017/09/14 naphoz képest megadott korábbi teljesítési határidő napokban - bírálati szempont*A szerződés meghosszabbítható  igen  nem A meghosszabbítás leírása: |
| **II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ -**A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]*vagy*Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: |
| **II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk**Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen  nem |  |
| **II.2.10) Opciókra vonatkozó információ**Opciók  igen  nem Opciók leírása: |
| **II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról -** Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk |
| **II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk**A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen  nemProjekt száma vagy hivatkozási száma: |
| **II.2.13) További információ -** |

**III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk**

**III.1) Részvételi feltételek**

|  |
| --- |
| **III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**A kizáró okok felsorolása:Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kell Ajánlattevőknek nyilatkozniuk, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolni.Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés *c)* pont]: **-**Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: **-** |
| **III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság** A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket. |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: **-** | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2*-* |
| **III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság** A Kbt. 115. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő nem ír elő műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeket. |
| Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: **-** | Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2**-** |
| **III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok -**A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: |
| **III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk** 2 **-** A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott |
| **III.1.6) A szerződés biztosítékai:** 2 **Hibás teljesítési biztosíték (jótállási biztosíték):** A Kbt. 134. § (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 százalékának megfelelő biztosíték kerül kikötésre.A Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján a jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A jótállási biztosíték időbeli hatálya: a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától (a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás napja, a teljesítés időpontja) a jótállási időszak végéig.A jótállási időszak időtartama minimum 36 hónap és maximum 60 hónap (bírálati szempont).A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a jótállási biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában kell nyilatkoznia.Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő szerződésben megadásra kerülő számlájára történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.A biztosítékok vonatkozásában Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltakra. |
| **III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján, azokat figyelembe véve teljesíti a szerződés ellenszolgáltatásának értékét. Amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a számla ellenértékének kifizetési szabályait a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében foglaltak rendezik.Ajánlatkérő a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.Ajánlatkérő egy részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja.Részszámla benyújtására a Vállalkozó az 50 %-ban megvalósult teljesítése esetén, műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján jogosult, legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50 %-áról.A végszámla benyújtására a beruházás maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség. A végszámla mértéke a szerződésben foglalt vállalkozói díj összegéről szólhat (kivéve az előleg igénybevételének, és a részszámla benyújtásának esetét, mely esetben az igénybe vett előleg, illetve a részszámla alapján teljesített kifizetés összegének mértékével csökkentett összegről kerülhet kiállításra a végszámla).Figyelemmel arra, hogy a beruházás nem építési hatósági engedély-köteles, az nem esik a fordított adózás hatály alá.A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakra, a kifizetéseket illetően a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra. |
| **III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:** 2 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását a nyertes közös Ajánlattevők számára. |

**III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek** 2

|  |
| --- |
| **III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk** *(csak szolgáltatásmegrendelés esetében) -* A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötveA vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: |
| **III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: -** |
| **III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ -** Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét |

**IV. szakasz: Eljárás**

**IV.1) Meghatározás**

|  |
| --- |
| **IV.1.1) Az eljárás fajtája**A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerinti eljárás (a Kbt. 115 §-ában foglalt eltérésekkel). |
| **IV.1.2) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk** A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Keretmegállapodás egy ajánlattevővel Keretmegállapodás több ajánlattevővelA keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatjákKeretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:Keretmegállapodások esetén – közszolgáltatóajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: |
| **IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentesére irányuló információ** Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. |
| **IV.1.4) Információ a tárgyalásról***-* Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. |
| **IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk** 12 **-** Elektronikus árlejtést fognak alkalmazniTovábbi információk az elektronikus árlejtésről: |

**IV.2) Adminisztratív információk**

|  |
| --- |
| **IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel** 2**-** A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] *(KÉ-szám/évszám)* |
| **IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő**Dátum: 2017/07/03 Helyi idő: 10.00 |
| **IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja** 4 **-**Dátum: *(éééé/hh/nn)* |
| **IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:** Magyar 1 |
| **IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:**Az ajánlati kötöttség végső dátuma: *(éééé/hh/nn)* vagyAz időtartam hónapban: [ ] vagy napban: **60** a következő dátumtól számítva: 2017/07/03  |
| **IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei**Dátum: 2017/07/03Helyi idő: 10.00Hely: Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen, a Kbt. 68 § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. |

**VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk** 2

|  |
| --- |
| A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen  nemA további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2 **-** |

**VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról** -

|  |
| --- |
|  A megrendelés elektronikus úton történik Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik |

**VI.3) További információk:** 2

|  |
| --- |
| **VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:** 2Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont. |
| **VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:** 2A részszempontonkénti értékelés során a legjobb ajánlati tartalmi elem maximális pontszámot kap, a következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek kiszámításra.A minimum előírásokat el nem érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint. A maximum előírást meghaladó megajánlásra maximum 10 pontszám adható. |
| **VI.3.3) Az ajánlati biztosíték** 2 **-** Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.Az ajánlati biztosíték mértéke: **-**A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: **-**Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: **-** |
| **VI.3.4) További információk:**1. A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Ajánlatkérő a dokumentációt teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívás e-mailen történő megküldésének napján. Ezen felül a teljes dokumentáció elérhető az alábbi internetes linken: <https://szabougyved.de.quickconnect.to> (a megjelenő ablakban: legfelső sorba a *felhasználónév: kozbeszerzes*; eggyel alatta lévő sorba a *jelszó: kozbesz2016* – majd a sikeres bejelentkezést követően a *„File Station”* mappán belül a *„kozbeszerzes”*, majd a *„Gárdony, burkolatépítés 2017”* mappában található és letölthető a teljes dokumentáció). 2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli.3. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „Gárdony, burkolatépítés 2017”, „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!” felirattal ellátva kell beadni 2017. július 3-án 10.00 óráig a Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda címére (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/c. fszt. 4.).4. Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példányból készített scannelt, PDF formátumban CD-re vagy DVD-re kiírt fájlt is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban.5. Ajánlattevő csatolja az ajánlatába nyomtatva, továbbá CD-n vagy DVD-n is bocsássa rendelkezésre a beárazott tételes költségvetést (Excel formátumban).6. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által készített aláírás minta is.7. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia.8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók igénybevétele – nemleges nyilatkozat is csatolandó). Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § rendelkezései az irányadók.9. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi nyilatkozat, KKV minősítés).10. Az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban, és nyertessége esetén a szerződés teljesítése során a kommunikációban esélyegyenlőséget biztosít (nem közvetít szegregációt), továbbá az eszközök, termékek, alapanyagok és szolgáltatások beszerzésénél környezeti szempontokat alkalmaz.11. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.12. Tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. A felelősségbiztosítás mértéke az kivitelezésre kiterjedően összesen legalább a nettó Vállalkozási díj 30 %-a értéknek megfelelő mértékű, a felelősségbiztosítás építésre, szerelésre, Megrendelőnek és 3. személynek okozott kárra terjed ki. 13. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők közötti együttműködési megállapodás eredeti példányát (közös ajánlattételre vonatkozó szerződés), melynek tartalmaznia kell a közös Ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő feladatok egymás közötti megosztását - kijelölve azt az Ajánlattevőt, amely a közös Ajánlattevőket az eljárás során képviseli, illetve amely a közös Ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.14. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő terméket elfogad.15. A jelen felhívásban és a dokumentációban foglaltak – különösen, de nem kizárólagosan az ellenérték megfizetésére, a szerződéses biztosíték rendelkezésre bocsátásására és a felelősségbiztosításra vonatkozó rendelkezések és az ajánlatevők által megtett nyilatkozatok - értelemszerűen alkalmazandók és vonatkoznak a közbeszerzés valamennyi olyan részére, melyekre vonatkozóan az ajánlattevő ajánlatot tesz. 16. A közbeszerzés egyes részei tekintetében külön-külön vállalkozási szerződések kerülnek megkötésre, függetlenül attól, hogy adott esetben egy ajánlattevő a közbeszerzés több részét nyerte meg.17. Az ajánlatkérő a jelen eljárást megindító felhívásban felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a 11. és a 12. rész (Gárdony-Agárd, Szivárvány utca felújítása (7549 hrsz) és Gárdony-Agárd, Béla utca felújítása (3070/1 hrsz)) tekintetében a beruházás csak abban az esetben kerül megvalósításra, amennyiben az érintett utcákban a lakóközösség vállalja az adott utcákra eső teljes beruházási költség 50%-ának megfizetését. Amennyiben a lakosság a közbeszerzés 11. vagy 12. része tekintetében az 50%-os ellenérték megfizetést nem vállalja és a közbeszerzési eljárásról szóló bírálóbizottsági döntési javaslat meghozataláig ezen összeget nem bocsátja az ajánlatkérő rendelkezésére, az ajánlatkérő az eljárást e részek egyike, vagy mindegyik érintett rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).18. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai az irányadók. |

**VI.4) E felhívás közvetlen megküldésének dátuma:** 2017/06/16

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1*szükség szerinti számban ismételje meg*

2*adott esetben*

4*ha az információ ismert*

20*súlyszám helyett fontosság is megadható*

21*súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges*